

Referencia: 53354
Categorías: TECLES
Características:

· Largo: 1.9 mt
· Altura máxima: 2.38 mt
· Peso máximo de carga: 2000 kg
· Altura mínima: 0.3 mt
· Sistema de elevación: Hidráulico
· Tipo de accionamiento: Palanca
· Tipo de tracción: Manual
· Ancho: 0.8 mt

Resumen


[bookmark: _GoBack]Esta grúa taller con una capacidad de 2 toneladas (2 T); facilitan enormemente el movimiento de carga en su taller o en el garaje. Con sus 6 ruedas, este taller permitirá a los movimientos de la grúa en todas las direcciones. Después de su uso, se puede almacenar fácilmente la grúa piso, que es plegable, con una pequeña huella.		Características:	Tecle Grúa Básico para uso de Talleres Automotrices. Liviano y fácil de usar.	Posiciones de carga: Posición1: 2000 KG Posición 2: 1500 KG Posición 3: 1000 KG Posición 4: 500 KG		Funcionamiento:		Su funcionamiento es igual a una gata, trabaja con un pistón en el este trabaja con liquido bajo presión en sus áreas, la presión del líquido interiormente realiza

FICHA TECNICA


	MODELO
	YC-SD0506

	LARGO DE BRAZO
	1910 mm

	CAPACIDAD
	Posición1: 2000 Kg Posición 2: 1500 Kg Posición 3: 1000 Kg Posición 4: 500 Kg

	CILINDRO HIDRAULICO
	6"

	PESO
	95 Kg

	ALTURA MÁXIMA
	2.380 mm

	ALTURA MÍNIMA
	300 mm

	DIMENSIONES
	Largo 1910 mm : Ancho 800 mm : Alto 2380 mm (en su punto más alto).

	GARANTIA
	6 meses.
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SD05





[image: ][image: ][image: ]
image5.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image2.jpeg
EQUIPOS ¢ MAQUINARIA ¢ SUMINISTROS INDUSTRIALES

t:/' COVUZMAQ




