

Referencia: 54764
Categorías: Placas Compactadoras
Marca: SDSPower
Características:

· Tipo de motor: Diésel
· Potencia: 10.0 hp
· Tipo de arranque: Eléctrico

Resumen


Placa Compactadora Diésel Reversible, equipada con un motor de 10 Hp, fabricada completamente en acero. Generando una gran carga de empuje.	USO: Trabajo liviano y medios.


FICHA TECNICA


	MODELO
	SDC-160L

	MOTOR
	186FAE Con Batería de 30AH

	POTENCIA (Hp)
	10

	TIPO DE MOTOR
	Diésel / Arranque Eléctrico

	ANCHO DE COMPACTACION (mm)
	500

	LARGO DE LA BASE COMPACTACION (mm)
	700

	PROFUNDIDAD DE COMPACTACION
	60 cm

	VELOCIDAD DE AVANCE m/min
	21 - 25

	RENDIMIENTO M2/H
	650

	TIPO DE COMANDO
	[bookmark: _GoBack]Mecánico (AVANCE / RETROCESO)

	FUERZA (Kn)
	30

	N° DE GOLPES
	350

	PESO (Kg)
	200

	GARANTIA
	6 meses
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