


Referencia: 55109
Categorías: COMPRESORES
Marca: EVEREST
Características:

· Voltaje: 220 v
· Tipo: Pistón
· Tipo de trabajo: Profesional
· Tipo de motor: Eléctrico
· Potencia: 3 hp
· Caudal de aire: 250 l/m
· Capacidad estanque: 100 litros
· Presión máxima: 10 bar
· País de origen: China

Resumen


[bookmark: _GoBack]Compresor de pistones bi-cilíndricos de alta gama, diseñado bajo los más estrictos estándares de calidad. Una relación precio calidad muy apropiada. Equipos diseñados para trabajar hasta 8 Bar (116 Psi) Uso: Talleres, Industria en general, Servicios a Terreno, Obras Viales, Construcciones, etc.


FICHA TECNICA


	MODELO
	SB83100

	CAPACIDAD ESTANQUE
	100 litros

	POTENCIA DEL MOTOR
	2.2 kW / 3Hp

	PRESION DE TRABAJO
	10 Bar / 145 Psi

	CAUDAL
	250 Lts/min

	VOLTAJE
	220v

	DIMENSIONES
	99 x 37.5 x 76 cm.

	PESO
	62 kg

	GARANTIA
	12 MESES
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& IMPORTANTE
'EQUIPO SUMINISTRADO CON ENCHUFE MACHO SCHUKO 220V - 16A.
VERIFIQUE DISPONIBILIDAD DE TOMA COMPATIBLE ANTES DE LA
INSTALACION SEGUN IMAGEN ADJUNTA.

B

NOTAS ELCORTE, MODIFICACION DEL CABLE DE AUMENTACION ELECTRICA
OELUSO DE ADAFTADORES ANULA LA GARANTI.
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