


Referencia: 56247
Categorías: Vibropisones
Marca: Everest
Características:

· Tipo de motor: Gasolina
· Potencia: 4.0 hp
· Tipo de arranque: Manual

Resumen


[bookmark: _GoBack]Este equipo por su diseño con un bajo centro de gravedad permite el control y la operación de manera muy sencilla. Las apisonadoras tienen la empuñadura con altura regulable y aislada de la vibración.
Uso: Trabajo en Obras


FICHA TECNICA


	MODELO
	RM75

	MOTOR
	EH12 - ROBIN

	POTENCIA
	4 Hp

	FUERZA DE IMPACTO
	14kN

	CARRERA
	40 - 80 mm

	FRECUENCIA DE IMPACTO
	640 - 680 vpm

	CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE
	2.0 L

	COMBUSTIBLE
	Gasolina de 93 Octanos.

	DIMENSIONES DE LA BASE
	340 x 285

	PESO
	77 kg

	GARANTIA
	6 Meses
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