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Resumen


Elevador de tijera hidráulico móvil, ideal para talleres que requieren una solución versátil y eficiente para trabajos de mantención rápida. Con una capacidad de 2.800 kg, permite levantar de forma segura una amplia gama de vehículos livianos, SUV y camionetas.
Cuenta con plataformas de apoyo deslizantes que se ajustan para adaptarse a distintos tamaños de chasis, facilitando el correcto posicionamiento en los puntos de apoyo del vehículo. Además, estas plataformas pueden retirarse para utilizar adaptadores especiales para vehículos de perfil bajo, mejorando la compatibilidad con autos deportivos o de menor altura.
Diseño compacto, fácil de trasladar y operar, ideal para optimizar espacio y productividad en el taller.


FICHA TECNICA


	Modelo
	HXL6128

	Capacidad de carga
	2800kg

	Altura mínima del elevador
	110mm

	Altura máxima de elevación con adaptadores
	1253mm

	Longitud de la plataforma
	1543mm

	Anchura de plataforma
	997mm

	Tiempo de subida/bajada
	55 Sec./45 Sec.

	Potencia
	2.2kW

	Alimentación
	220V/50Hz/1Ph

	Dimensiones embalaje Elevador
	Alto 30 cm - largo 2.10 mts - ancho 1.10 mts

	Peso embalaje Elevador
	450 kg.

	Dimensiones embalaje Centralita
	Alto 35 cm - largo 80 cm - ancho 30 cm

	Peso embalaje Centralita
	20 kg.

	Dimensiones del embalaje
	Caja#1: 2.080 x 1.070 x 240 mm // Caja#2: 1.120 x
420 x 550 mm

	Peso total neto/bruto
	380/400 Kg

	Garantía
	6 meses.
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