

Referencia: 56974
Categorías: ELEVADORES 4 COLUMNAS
Marca: HAUVREX
Resumen


0ELEVADOR 4 COLUMNAS ALINEACION 4.500 HFL4145E Incluye: GATA CENTRAL PARA ALINEACIÓN 3 TONELADAS RX30Q


FICHA TECNICA


	Modelo
	HFL4145E

	Capacidad de Carga
	4500kg

	[bookmark: _GoBack]Altura Mínima
	192mm

	Altura Máxima
	1830mm

	Largo Total
	5440mm

	Ancho Total
	3340mm

	Altura Total
	2230mm

	Largo Interior Plataformas
	4960mm

	Ancho Interior Plataformas
	550mm

	Ancho entre Postes
	2900mm

	Ancho entre Plataformas
	800~1100m

	Tiempo de Ascenso y descenso
	55 Sec./45 Sec.

	Potencia Motor
	2.2kW

	Voltaje
	220V/50Hz/1Ph

	DIMENSIONES DEL EMBALAJE
	5.300 x 520 x 800 mm

	PESO TOTAL NETO/BRUTO
	1.440/1.460 Kg
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