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Resumen


Gata de 3 toneladas perfil bajo, lo que facilita el ingreso. Tiene sellos de poliuretano, que le otorgan mayor resistencia que los O-ring de goma. Uso: Talleres automotrices, vulcanizaciones, servitecas, etc.
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FICHA TECNICA


	MODELO
	TZ830018

	CAPACIDAD
	3 Toneladas

	ALTURA MÁXIMA
	455 mm

	ALTURA MÍNIMA
	87 mm

	DIMENSIONES PRODUCTO
	640 X 342 X 175 mm

	DIMENSIONES EMBALADO
	700 X 390 X 215 mm

	PESO NETO/BRUTO
	33 / 34,6 Kg.

	GARANTIA
	1 Año.
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