

Referencia: 57730
Categorías: ELEVADORES 4 COLUMNAS
Marca: HAUVREX
Resumen


ELEVADOR 4 COLUMNAS ALINEACION 5.500 HFL4155E Incluye: GATA CENTRAL PARA ALINEACIÓN 3 TONELADAS RX30Q


FICHA TECNICA


	Modelo
	HFL4145E

	Capacidad de Carga
	5500kg

	Altura Mínima
	192mm

	Altura Máxima
	1830mm

	Largo Total
	5440mm

	Ancho Total
	3340mm

	Altura Total
	2230mm

	Largo Interior Plataformas
	4960mm

	Ancho Interior Plataformas
	550mm

	Ancho entre Postes
	2900mm

	Ancho entre Plataformas
	800~1100m

	Tiempo de Ascenso y descenso
	50 / 55 (Segundos)

	Potencia Motor
	2.2kW

	Voltaje
	220V/50Hz/1Ph

	Garantía
	12 meses

	Dimensiones del embalaje
	5.600 x 560 x 1.200 mm

	[bookmark: _GoBack]Peso total neto/bruto
	1.480/1.510 Kg
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