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Resumen


Hidrolavadora eléctrica de agua fría Mercury RM 1100 Extra, ideal para trabajos de limpieza domésticos. Entrega una presión máxima de 125 bar y un caudal de 360 L/h, permitiendo eliminar eficazmente suciedad, polvo y barro en patios, terrazas, vehículos, herramientas y superficies exteriores. Incorpora enrollador de manguera superior, depósito de detergente integrado y sistema Total Stop para mayor seguridad y ahorro energético. Su diseño compacto y liviano facilita el transporte, el uso y el almacenamiento.
FICHA TECNICA


	Producto
	Hidrolavadora eléctrica de agua fría

	Marca
	Mercury

	Modelo
	RM 1100 Extra

	Alimentación
	Eléctrica 230 V / 50 Hz

	Potencia
	1,75 kW

	Tipo de motor
	Eléctrico monofásico con escobillas

	Presión máxima
	125 bar

	Caudal máximo
	360 L/h

	Temperatura máx. de entrada
	40 °C

	Sistema de parada
	Total Stop

	Depósito de detergente
	Integrado

	Enrollador de manguera
	Sí

	Tipo de uso
	Doméstico

	Peso unitario (kg) Cja N°1
	8

	Largo (cm)
	29,5

	Ancho (cm)
	26,5
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	Alto (cm)
	60
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