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[bookmark: _GoBack]La VENUS EXTRA no es solo una máquina de limpieza, es una aliada que transforma el trabajo duro en resultados visibles desde el primer momento. Cada vez que la pones en marcha, sientes el poder del agua caliente y el vapor actuando con precisión, eliminando la suciedad más difícil sin esfuerzo, devolviendo el control y la eficiencia a tu jornada.

Diseñada para quienes no pueden detenerse, entrega confianza en cada uso: sabes que responderá incluso en las condiciones más exigentes. Es esa tranquilidad de contar con un equipo robusto, constante y preparado para rendir al máximo día tras día.

Con la VENUS EXTRA, la limpieza deja de ser una tarea pesada y se convierte en una experiencia efectiva, rápida y satisfactoria, donde el resultado final no solo se ve… se siente.


FICHA TECNICA


	Presión máxima
	200 bar

	Presión nominal
	190 bar

	Caudal máximo
	16 L/min (960 L/h)

	Temperatura máxima
	Hasta 140 °C (modo vapor)

	Tipo de motor
	Eléctrico trifásico

	Potencia
	6.5 kW (≈ 8.7 HP)

	Velocidad motor
	1400 rpm

	Voltaje / Frecuencia
	380 V / 50 Hz

	Sistema de calentamiento
	Caldera diésel de alto rendimiento

	Capacidad estanque combustible
	18 L

	Depósito detergente
	Sí, integrado

	Sistema anti-sarro
	Sí, con estanque independiente

	Función vapor
	Sí
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	Dimensiones (L x A x H)
	95 x 62 x 85 cm

	Peso
	110 – 128 kg
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