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Resumen


El ATH-30FZ es un elevador de tijera doble de alta calidad, diseñado para ofrecer robustez, seguridad y bajo mantenimiento en trabajos de servicio automotriz. Su sistema electrohidráulico garantiza un funcionamiento confiable y una elevación estable, incluso desde la posición más baja. Cuenta con una altura de perfil muy baja (aprox. 105 mm) que facilita el acceso de vehículos sin necesidad de rampas altas, permitiendo además su instalación sobre piso o empotrado a nivel del suelo mediante kit opcional.


FICHA TECNICA


	MODELO
	ATH-30FZ

	SISTEMA DE ELEVACIÓN
	Hidráulico de doble tijera

	CONTROL DE SEGUROS
	Sistema hidráulico con válvula de seguridad dependiente de carga

	CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO
	3.000 kg

	MAX. ALTURA DE ELEVACIÓN (CARRERA MÁX.)
	1.900 mm

	MIN. ALTURA DE ELEVACIÓN
	105 mm

	TIEMPO DE ELEVACIÓN
	50 s

	TIEMPO DE DESCENSO:
	50 s

	FUERZA DE MOTOR (POTENCIA)
	2,6 kW

	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
	220 V / 50 Hz

	LONGITUD DE LAS PLATAFORMAS
	1.495 – 2.030 mm

	ANCHURA ENTRE PLATAFORMAS
	600 mm

	DISTANCIA ENTRE PLATAFORMAS
	800 mm

	ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA
	No requiere

	GARANTIA
	1 Año.
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