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Resumen


Turbo calefactor portátil, operación con gas licuado, ideal para uso en construcción, agricultura, eventos deportivos, graneros y fábricas. Calor ajustable, encendido manual, doble electroválvula, válvulas de gas con termocupla, motor con protección térmica, termostato por sobrecalentamiento, mantenimiento fácil.

NOTA Calefactor solo para ser utilizado con cilindros de 45Kg.



FICHA TECNICA


	MODELO
	ZB-G35T

	POTENCIA ( Producción de calor )
	35 Kw / 25795 KCAL / 102364 BTU

	VOLTAJE
	220-240V/50Hz

	Potencia calorífica:
	13-35KW (Ajustable)

	CONSUMO COMBUSTIBLE (GLP)
	0.85-2.13 Kg/hr

	FLUJO DE AIRE
	750 m³/hr

	PESO
	5,15 KG

	GARANTIA
	6 MESES.
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