
Ficha técnica 82HYGPW2700
Hidrolavadora

	Motor
	:
	180cc / 3600RPM

	HP
	:
	5.0

	Presión máxima
	:
	186 bar (2,700 psi)

	Caudal
	:
	522 l/ h (8,7 l/ min)

	Tipo de estructura Manilla
	:
	De acople rápido

	Temperatura agua
	:
	Fría

	Tanque de detergente
	:
	1,1 l

	Bloqueo automático
	:
	Si

	Combustible
	:
	Gasolina

	Capacidad de combustible
	:
	3.6 L

	Embalaje (alto x largo x ancho)
	:
	40 x 38 x 33 cm

	Peso
	:
	28 Kg

	Garantía
	:
	1 año
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